|  |  |
| --- | --- |
|  | г. Вологда, Ленинградский тупик, д. 10 (база)  +7 (8172) 500-484, +7 911 501-04-84, +7 921 235-42-86  арт-бетон.рф, art-beton35@mail.ru |

**Кольца**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции** | **Вес, кг** | **Размер, мм** | | **Цена, ₽** |
| Кольцо Бетонное КС-10.9 с замком | 500 | Внутренний диаметр Наружный диаметр Высота | 1000 1160 890 | **3000** |
| Кольцо Бетонное КС-10.8 с замком | 300 | Внутренний диаметр Наружный диаметр Высота | 1000 1120 790 | **2600** |
| Кольцо Бетонное КС-10.6 с замком | 300 | Внутренний диаметр Наружный диаметр Высота | 1000 1160 590 | **2400** |
| Кольцо Бетонное КС-10.3 с замком | 170 | Внутренний диаметр Наружный диаметр Высота | 1000 1160 300 | **1900** |
| Кольцо Бетонное КС-8.9 с замком | 350 | Внутренний диаметр Наружный диаметр Высота | 800 960 890 | **2900** |
| Кольцо Бетонное КС-7.9 с замком | 300 | Внутренний диаметр Наружный диаметр Высота | 700 860 890 | **2800** |
| Кольцо Бетонное КС-15.6 с замком | 600 | Внутренний диаметр Наружный диаметр Высота | 1500 1660 590 | **4900** |
| Кольцо Бетонное КС-15.9 с замком | 900 | Внутренний диаметр Наружный диаметр Высота | 1500 1660 890 | **5800** |
| Кольцо Бетонное КС-15.9 с дном замковое | 1300 | Внутренний диаметр Наружный диаметр Высота | 1500 1660 890 | **9400** |
| Кольцо Бетонное КС-10.9 с дном замковое | 800 | Внутренний диаметр Наружный диаметр Высота | 1000 1160 890 | **5600** |
| Кольцо Бетонное КС-7.3 с замком | 100 | Внутренний диаметр Наружный диаметр Высота | 700 860 290 | **1400** |
| Кольцо Бетонное КС-20.9 с замком | 1200 | Внутренний диаметр Наружный диаметр Высота | 2000 2200 890 | **9000** |
| Кольцо Бетонное КС-20.6 с замком | 900 | Внутренний диаметр Наружный диаметр Высота | 2000 2200 590 | **7500** |

**Крышки, днища, кольца опорные**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Внешний вид** | **Наименование продукции** | **Вес, кг** | **Размер, мм** | | **Цена, ₽** |
|  | Плита перекрытия ПП-10 (Крышка) | 230 | Диаметр Толщина | 1160 160 | **2900** |
| Плита перекрытия ПП-10.1 (Крышка) | 200 | Диаметр Толщина | 1660 110 | **2600** |
| Плита перекрытия ПП-10.2 (Крышка) | 250 | Диаметр Толщина | 1160 160 | **5000** |
| Плита перекрытия ПП-15 (Крышка) | 600 | Диаметр Толщина | 1660 160 | **4900** |
| Плита перекрытия ПП-15.2 (Крышка) | 640 | Диаметр Толщина | 1660 160 | **8400** |
| Плита перекрытия ПП-20 (Крышка) | 1150 | Диаметр Толщина | 2200 160 | **8300** |
| Плита перекрытия ПП-20.2 (Крышка) | 1200 | Диаметр Толщина | 2200 160 | **12500** |
|  | Плита перекрытия ПП-10 (Крышка) с полимерным люком | 200 | Диаметр Толщина | 1160 110 | **4000** |
| Плита перекрытия ПП-15 (Крышка) с полимерным люком | 650 | Диаметр Толщина | 1660 160 | **6300** |
|  | Плита нижняя ПН-10 (Днище) | 340 | Диаметр Толщина | 1160 110 | **3000** |
| Плита нижняя ПН-10-1 (Днище)  Плита нижняя ПН-15  Плита нижняя ПН-20 | 460  850  1300 | Диаметр Толщина Диаметр Толщина Диаметр Толщина | 1500 110 1660 160 2200 160 | **4000**  **5300**  **8800** |
|  | Кольцо Опорное КО-6 | 40 | Диаметр Толщина | 860 60 | **1000** |
| Кольцо Опорное КО-10 | 90 | Диаметр Толщина | 860 100 | **1100** |
|  | Люк полимерный лёгкий | 20 | Диаметр Толщина | 860 70 | **1100** |
|  | Люк полимерный «Конус» | 40 | Диаметр Толщина | 1120 125 | **2900** |

ВНИМАНИЕ. Высолы - не производственный брак. Белёсый налет на поверхности изделий не считается браком, так как это ненормируемый параметр. В соответствии с ГОСТ 17608-2017 (пункт 4.6.4.) «Плиты бетонные тротуарные. ТУ» появление высолов допускается, так как они не имеют негативного влияния на плотность, истираемость и прочность изделий, и на морозостойкие свойства.