|  |  |
| --- | --- |
|  | г. Вологда, Ленинградский тупик, д. 10 (база)+7 (8172) 500-484, +7 911 501-04-84, +7 921 235-42-86арт-бетон.рф, art-beton35@mail.ru |

**Кольца**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции** | **Вес, кг** | **Размер, мм** | **Цена, ₽** |
| Кольцо Бетонное КС-10.9 с замком | 500 | Внутренний диаметрНаружный диаметрВысота  | 10001160890 | **2900** |
| Кольцо Бетонное КС-10.8 с замком | 300 | Внутренний диаметрНаружный диаметрВысота | 10001120790 | **2500** |
| Кольцо Бетонное КС-10.6 с замком | 300 | Внутренний диаметрНаружный диаметрВысота | 10001160590 | **2300** |
| Кольцо Бетонное КС-10.3 с замком | 170 | Внутренний диаметрНаружный диаметрВысота | 10001160300 | **1800** |
| Кольцо Бетонное КС-8.9 с замком | 350 | Внутренний диаметрНаружный диаметрВысота | 800960890 | **2800** |
| Кольцо Бетонное КС-7.9 с замком | 300 | Внутренний диаметрНаружный диаметрВысота | 700860890 | **2700** |
| Кольцо Бетонное КС-15.6 с замком | 600 | Внутренний диаметрНаружный диаметрВысота | 15001660590 | **4800** |
| Кольцо Бетонное КС-15.9 с замком | 900 | Внутренний диаметрНаружный диаметрВысота | 15001660890 | **5700** |
| Кольцо Бетонное КС-15.9 с дном замковое | 1300 | Внутренний диаметрНаружный диаметрВысота | 15001660890 | **9300** |
| Кольцо Бетонное КС-10.9 с дном замковое | 800 | Внутренний диаметрНаружный диаметрВысота | 10001160890 | **5500** |
| Кольцо Бетонное КС-7.3 с замком | 100 | Внутренний диаметрНаружный диаметрВысота | 700860290 | **1300** |
| Кольцо Бетонное КС-20.9 с замком | 1200 | Внутренний диаметрНаружный диаметрВысота | 20002200890 | **8900** |
| Кольцо Бетонное КС-20.6 с замком | 900 | Внутренний диаметрНаружный диаметрВысота | 20002200590 | **7400** |

**Крышки, днища, кольца опорные**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Внешний вид** | **Наименование продукции** | **Вес, кг** | **Размер, мм** | **Цена, ₽** |
|  | Плита перекрытия ПП-10 (Крышка) | 230 | ДиаметрТолщина  | 1160160 | **2800** |
| Плита перекрытия ПП-10.1 (Крышка) | 200 | ДиаметрТолщина  | 1660110 | **2500** |
| Плита перекрытия ПП-10.2 (Крышка) | 250 | ДиаметрТолщина  | 1160160 | **4900** |
| Плита перекрытия ПП-15 (Крышка) | 600 | ДиаметрТолщина  | 1660160 | **4800** |
| Плита перекрытия ПП-15.2 (Крышка) | 640 | ДиаметрТолщина  | 1660160 | **8300** |
| Плита перекрытия ПП-20 (Крышка) | 1150 | ДиаметрТолщина  | 2200160 | **8100** |
| Плита перекрытия ПП-20.2 (Крышка) | 1200 | ДиаметрТолщина  | 2200160 | **12100** |
|  | Плита перекрытия ПП-10 (Крышка)с полимерным люком | 200 | ДиаметрТолщина  | 1160110 | **4000** |
| Плита перекрытия ПП-15 (Крышка) с полимерным люком | 650 | ДиаметрТолщина  | 1660160 | **6300** |
|  | Плита нижняя ПН-10 (Днище) | 340 | ДиаметрТолщина  | 1160110 | **2900** |
| Плита нижняя ПН-10-1 (Днище) | 460 | ДиаметрТолщина  | 1500110 | **4000** |
| Плита нижняя ПН-15 (Днище) Плита нижняя ПН-20 (Днище) | 820  1300  | ДиаметрТолщинаДиаметр Толщина  | 20001202200 160 | **5200****8800** |
|  | Кольцо Опорное КО-6 | 40 | ДиаметрТолщина  | 86060 | **900** |
| Кольцо Опорное КО-10 | 90 | ДиаметрТолщина  | 860100 | **1000** |
|  | Люк полимерный лёгкий | 20 | ДиаметрТолщина  | 86070 | **1000** |
|  | Люк полимерный «Конус» | 40 | ДиаметрТолщина  | 1120125 | **2800** |

**Брусчатка, бордюры(вибропрессование)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Внешний вид** |  **Наименование продукции** | **Ед. изм** |  **Цвет**  | **Цена, без ндс полный прокрас** | **Цена, без ндсоблиц. слой** |
|  | Брусчатка «Кирпич»(200\*100\*40) 50 шт./м2 вибропресс | м2 | СерыйКрасныйКоричневыйЧёрный БелыйЖёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Зелёный Синий ColorMix |  **650 800 900 900 16001000 1800 900 900 \_\_\_**  | **\_\_\_7008008001200900 1400 800 800 1600** |
|  | Брусчатка «Кирпич»(200\*100\*50) 50 шт./м2 вибропресс | м2 | СерыйКрасныйКоричневыйЧёрныйБелыйЖёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Синий Зелёный ColorMix | **70085095095018001100 2000 950 950 \_\_\_** | **\_\_75085085014001000 1500 850 850 1700** |
|  | Брусчатка «Кирпич»(200\*100\*60) 50 шт./м2 вибропресс | м2 | СерыйКрасныйКоричневыйЧёрныйБелыйЖёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Синий Зелёный ColorMix | **7509501000100020001200 2200 1000 1000 \_\_\_** | **\_\_85090090016001100 1600 900 900 1800** |
|  | Брусчатка «Кирпич»(200\*100\*80) 50 шт./м2 вибропресс | м2 | СерыйКрасныйКоричневыйЧёрныйБелыйЖёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Синий Зелёный ColorMix | **95011001200120022001400 2400 1200 1200 \_\_\_** | **\_\_10001100110018001300 1800 1100 1100 2100** |
|  | Брусчатка ‘Старый Город’ вибропресс 204\*128\*60 -3шт. 128\*128\*60- 6шт. Комплект 169\*128\*60- 6шт. S=0,35 м2 99\*128\*60- 3шт. | М2 | СерыйКрасныйКоричневыйЧёрныйБелыйЖёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Синий Зелёный ColorMix | **80010001100110020001200 2200 1100 1100 \_\_\_** | **\_\_9001000100016001100 1600 1000 1000 1800** |
|  | Тротуарная плита «12 КАМНЕЙ»(500\*500\*60) 4 шт./м2 вибропресс | м2 | СерыйКрасныйКоричневыйЧёрныйБелыйЖёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Синий Зелёный ColorMix | **90010001100110020001200 2200 1100 1100 \_\_\_** | **\_\_9001000100016001100 1600 1000 1000 1800** |
|  | Тротуарная плита «8 КИРПИЧЕЙ»(400\*400\*50) 6,25 шт/м2 вибропресс | м2 | СерыйКрасныйКоричневыйЧёрныйБелыйЖёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Синий Зелёный ColorMix | **90010001100110020001200 2200 1100 1100 \_\_\_** | **\_\_9001000 100016001100 1600 1000 1000 1800** |
|  | Террасная плита «Квадрат Шагрень»(300\*300\*30) 11 шт/м2 вибропресс | м2 | СерыйКрасныйКоричневыйЧёрныйБелыйЖёлтый Синий Зелёный | **650\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ \_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ \_\_ \_\_** |
|  | Камень Бортовой Тротуарный(1000\*200\*80) вибропресс | шт. | СерыйКрасныйКоричневыйЧёрныйБелыйЖёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Синий Зелёный ColorMix | **280360420420600450 500 420 420 \_\_\_** | **\_\_340400400500400 450 400 400 500** |
|  | Камень Бортовой Дорожный(1000\*300\*150) вибропресс | шт. | СерыйКрасныйКоричневыйЧёрныйБелыйЖёлтый | **55070090090012001200** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_**  |

ВНИМАНИЕ . Высолы- не производственный брак. Белёсый налет на поверхности изделий не считается браком, так как это ненормируемый параметр. В соответствии с ГОСТ 17608-2017 (пункт 4.6.4.) «Плиты бетонные тротуарные. ТУ» появление высолов допускается , так как они не имеют негативного влияния на плотность, истираемость и прочность изделий, и на морозостойкие свойства.