|  |  |
| --- | --- |
|  | г. Вологда, Ленинградский тупик, д. 10 (база)+7 (8172) 500-484, +7 911 501-04-84, +7 921 235-42-86арт-бетон.рф, art-beton35@mail.ru |

**Брусчатка, бордюры(вибропрессование)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Внешний вид** |  **Наименование продукции** | **Ед. изм** |  Цвет  | Цена, без ндс полный прокрас | Цена, без ндсоблиц. слой |
|  | Брусчатка «Кирпич»(200\*100\*40) 50 шт./м2 вибропресс | м2 | СерыйКрасныйКоричневыйЧёрный БелыйЖёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Зелёный Синий ColorMix |  650 800 900 900 16001000 1800 900 900 \_\_\_  | **\_\_\_7008008001200900 1400 800 800 1600** |
|  | Брусчатка «Кирпич»(200\*100\*50) 50 шт./м2 вибропресс | м2 | СерыйКрасныйКоричневыйЧёрныйБелыйЖёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Синий Зелёный ColorMix | 70085095095018001100 2000 950 950 \_\_\_ | **\_\_75085085014001000 1500 850 850 1700** |
|  | Брусчатка «Кирпич»(200\*100\*60) 50 шт./м2 вибропресс | м2 | СерыйКрасныйКоричневыйЧёрныйБелыйЖёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Синий Зелёный ColorMix | 7509501000100020001200 2200 1000 1000 \_\_\_ | \_\_85090090016001100 1600 900 900 1800 |
|  | Брусчатка «Кирпич»(200\*100\*80) 50 шт./м2 вибропресс | м2 | СерыйКрасныйКоричневыйЧёрныйБелыйЖёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Синий Зелёный ColorMix | 95011001200120022001400 2400 1200 1200 \_\_\_ | \_\_10001100110018001300 1800 1100 1100 2100 |
|  | Брусчатка ‘Старый Город’ вибропресс 204\*128\*60 -3шт. 128\*128\*60- 6шт. Комплект 169\*128\*60- 6шт. S=0,35 м2 99\*128\*60- 3шт. | М2 | СерыйКрасныйКоричневыйЧёрныйБелыйЖёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Синий Зелёный ColorMix | 80010001100110020001200 2200 1100 1100 \_\_\_ | \_\_9001000100016001100 1600 1000 1000 1800 |
|  | Тротуарная плита «12 КАМНЕЙ»(500\*500\*60) 4 шт./м2 вибропресс | м2 | СерыйКрасныйКоричневыйЧёрныйБелыйЖёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Синий Зелёный ColorMix | 90010001100110020001200 2200 1100 1100 \_\_\_ | \_\_9001000100016001100 1600 1000 1000 1800 |
|  | Тротуарная плита «8 КИРПИЧЕЙ»(400\*400\*50) 6,25 шт/м2 вибропресс | м2 | СерыйКрасныйКоричневыйЧёрныйБелыйЖёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Синий Зелёный ColorMix | 90010001100110020001200 2200 1100 1100 \_\_\_ | \_\_9001000 100016001100 1600 1000 1000 1800 |
|  | Террасная плита «Квадрат Шагрень»(300\*300\*30) 11 шт/м2 вибропресс | м2 | СерыйКрасныйКоричневыйЧёрныйБелыйЖёлтый Синий Зелёный | 650\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ \_\_ \_\_ |
|  | Камень Бортовой Тротуарный(1000\*200\*80) вибропресс | шт. | СерыйКрасныйКоричневыйЧёрныйБелыйЖёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Синий Зелёный ColorMix | 280360420420600450 500 420 420 \_\_\_ | \_\_340400400500400 450 400 400 500 |
|  | Камень Бортовой Дорожный(1000\*300\*150) вибропресс | шт. | СерыйКрасныйКоричневыйЧёрныйБелыйЖёлтый | 55070090090012001200 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_  |

ВНИМАНИЕ . Высолы- не производственный брак. Белёсый налет на поверхности изделий не считается браком, так как это ненормируемый параметр. В соответствии с ГОСТ 17608-2017 (пункт 4.6.4.) «Плиты бетонные тротуарные. ТУ» появление высолов допускается , так как они не имеют негативного влияния на плотность, истираемость и прочность изделий, и на морозостойкие свойства.