|  |  |
| --- | --- |
|  | г. Вологда, Ленинградский тупик, д. 10 (база)  +7 (8172) 500-484, +7 911 501-04-84, +7 921 235-42-86  арт-бетон.рф, art-beton35@mail.ru |

**Брусчатка, бордюры(вибропрессование)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Внешний вид** | **Наименование продукции** | **Ед. изм** | Цвет | Цена, без ндс полный прокрас | Цена, без ндс облиц. слой |
|  | Брусчатка «Кирпич» (200\*100\*40) 50 шт./м2 вибропресс | м2 | Серый Красный Коричневый Чёрный  Белый Жёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Зелёный Синий ColorMix | 750  900  950 950 1600 1100 1800 950 950 \_\_\_ | **\_\_\_ 800 850 850 1400 1000 1500 850 850 1600** |
|  | Брусчатка «Кирпич» (200\*100\*50) 50 шт./м2 вибропресс | м2 | Серый Красный Коричневый Чёрный Белый Жёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Синий Зелёный ColorMix | 800 950 1000 1000 1800 1200 2000 1000 1000 \_\_\_ | **\_\_ 850 900 900 1500 1100 1700 900 900 1700** |
|  | Брусчатка «Кирпич» (200\*100\*60) 50 шт./м2 вибропресс | м2 | Серый Красный Коричневый Чёрный Белый Жёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Синий Зелёный ColorMix | 850 1000 1100 1100 2000 1300 2200 1100 1100 \_\_\_ | \_\_ 900 1000 1000 1700 1200 1800 1000 1000 1800 |
|  | Брусчатка «Кирпич» (200\*100\*80) 50 шт./м2 вибропресс | м2 | Серый Красный Коричневый Чёрный Белый Жёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Синий Зелёный ColorMix | 1000 1200 1300 1300 2300 1500 2500 1300 1300 \_\_\_ | \_\_ 1100 1200 1200 2000 1400 2100 1200 1200 2100 |
|  | Брусчатка ‘Старый Город’ вибропресс  204\*128\*60 -3шт.  128\*128\*60- 6шт. Комплект  169\*128\*60- 6шт. S=0,35 м2  99\*128\*60- 3шт. | М2 | Серый Красный Коричневый Чёрный Белый Жёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Синий Зелёный ColorMix | 850 1100 1200 1200 2100 1300 2300 1200 1200 \_\_\_ | \_\_ 1000 1100 1100 1800 1200 1900 1100 1100 1800 |
|  | Тротуарная плита «12 КАМНЕЙ» (500\*500\*60) 4 шт./м2 вибропресс | м2 | Серый Красный Коричневый Чёрный Белый Жёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Синий Зелёный ColorMix | 1000 1100 1200 1200 2200 1300 2300 1200 1200 \_\_\_ | \_\_ 1000 1100 1100 1800 1200 1900 1100 1100 1800 |
|  | Тротуарная плита «8 КИРПИЧЕЙ» (400\*400\*50) 6,25 шт/м2 вибропресс | м2 | Серый Красный Коричневый Чёрный Белый Жёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Синий Зелёный ColorMix | 1000 1100 1200 1200 2200 1300 2300 1200 1200 \_\_\_ | \_\_ 1000 1100 1100 1800 1200 1900 1100 1100 1800 |
|  | Террасная плита «Квадрат Шагрень» (300\*300\*30) 11 шт/м2 вибропресс | м2 | Серый Красный Коричневый Чёрный Белый Жёлтый Синий Зелёный | 650 \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ | \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ |
|  | Камень Бортовой Тротуарный (1000\*200\*80) вибропресс | шт. | Серый Красный Коричневый Чёрный Белый Жёлтый (серый цемент) Жёлтый (белый цемент) Синий Зелёный ColorMix | 300 360 420 420 600 450 500 420 420 \_\_\_ | \_\_ 340 400 400 500 400 450 400 400 500 |
|  | Камень Бортовой Дорожный (1000\*300\*150) вибропресс | шт. | Серый Красный Коричневый Чёрный Белый Жёлтый | 600 750 950 950 1300 1300 | \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ |

ВНИМАНИЕ. Высолы - не производственный брак. Белёсый налет на поверхности изделий не считается браком, так как это ненормируемый параметр. В соответствии с ГОСТ 17608-2017 (пункт 4.6.4.) «Плиты бетонные тротуарные. ТУ» появление высолов допускается, так как они не имеют негативного влияния на плотность, истираемость и прочность изделий, и на морозостойкие свойства.